{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":52},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[36,1,44,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,null,"HISTORICKÁ OKNA",null,"JKSO "]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["SO01",{"$nulls":4},"Měrná jednotka"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek"]
["1001",null,"Zámek Bartošovice - rekonstrukce oken v 1.patře",null,null,"Náklady na m.j."]
["Projektant",{"$nulls":4},"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu"]
["Objednatel",null,"Obec Bartošovice"]
["Dodavatel",{"$nulls":4},"Zakázkové číslo "]
["Rozpočtoval",{"$nulls":4},"Počet listů"]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní rozpočtové náklady"]
[null,"HSV celkem",{"v":0,"d":"0.00"},"Ztížené výrobní podmínky",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Z","PSV celkem",{"v":0,"d":"0.00"},"Oborová přirážka",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["R","M práce celkem",{"v":0,"d":"0.00"},"Přesun stavebních kapacit",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["N","M dodávky celkem",{"v":0,"d":"0.00"},"Mimostaveništní doprava",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ZRN celkem",null,{"v":0,"d":"0.00"},"Zařízení staveniště",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"Provoz investora",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["HZS",null,{"v":0,"d":"0.00"},"Kompletační činnost (IČD)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ZRN+HZS",null,{"v":0,"d":"0.00"},"Ostatní náklady neuvedené",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"v":0,"d":"0.00"},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,{"v":20,"d":"20.0"},"%  ",null,{"v":0,"d":"0.00 Kč"}]
["DPH",null,{"v":20,"d":"20.0"},"% ",null,{"v":0,"d":"0.00 Kč"}]
["Základ pro DPH",null,{"v":0,"d":"0.0"},"% ",null,{"v":0,"d":"0.00 Kč"}]
["DPH",null,{"v":0,"d":"0.0"},"% ",null,{"v":0,"d":"0.00 Kč"}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00 Kč"}]
[]
["Poznámka :",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":22,"n_cols":53,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[21,7,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Stavba :",null,"Zámek Bartošovice - rekonstrukce oken v 1.patře",{"$nulls":3},"Rozpočet :",0]
["Objekt :",null,0,{"$nulls":3},"HISTORICKÁ OKNA"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
["96","Bourání konstrukcí",null,null,0,0,0,0,0]
["766","Konstrukce truhlářské",null,null,0,0,0,0,0]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,0,0,0,0,0]
[]
["VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY"]
[]
["Název VRN",{"$nulls":3},"Kč","%","Základna",null,"Kč"]
["Ztížené výrobní podmínky",{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.0"},0,null,0,{"$nulls":43},0]
["Oborová přirážka",{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.0"},0,null,0,{"$nulls":43},0]
["Přesun stavebních kapacit",{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.0"},0,null,0,{"$nulls":43},0]
["Mimostaveništní doprava",{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.0"},0,null,0,{"$nulls":43},0]
["Zařízení staveniště",{"$nulls":3},0,{"v":0.005,"d":"0.50%"},0,null,0,{"$nulls":43},1]
["Provoz investora",{"$nulls":3},0,{"v":0.005,"d":"0.50%"},0,null,0,{"$nulls":43},1]
["Kompletační činnost (IČD)",{"$nulls":3},0,{"v":0.005,"d":"0.50%"},0,null,0,{"$nulls":43},2]
["Rezerva rozpočtu",{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.0"},0,null,0,{"$nulls":43},2]
[null,"CELKEM VRN",{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":17,"n_cols":104,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,"Zámek Bartošovice - rekonstrukce oken v 1.patře",null,"Rozpočet:"]
["Objekt :",{"$nulls":3},"HISTORICKÁ OKNA"]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","96","Bourání konstrukcí",{"$nulls":11},1]
[1,"968061112R00","Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 (8x12=96)","kus",{"v":96,"d":"96.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},2,{"$nulls":11},1,1,1,{"$nulls":22},1,0,0,0,0,0,{"$nulls":21},1,1,{"$nulls":23},0]
[3,"968062356R00","Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2  (1,25x2,15*12)","m2",32.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},2,{"$nulls":11},1,1,1,{"$nulls":22},1,0,0,0,0,0,{"$nulls":21},1,1,{"$nulls":23},0.00092]
[null,"Celkem za","96 Bourání konstrukcí",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},4,{"$nulls":37},0,0,0,0,0]
["Díl:","766","Konstrukce truhlářské",{"$nulls":11},1]
[6,"766-1","Okno kastlíkové 1250/2150 přesná replika stávajího včetně kování (dřevo: borovice)","ks",{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},2,{"$nulls":11},12,0,3,{"$nulls":22},2,0,0,0,0,0,{"$nulls":21},12,0,{"$nulls":23},0]
[9,"766-6","Odborná demontáž oken z dřevěného obložení a okenic - II.NP","ks",{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},2,{"$nulls":11},12,0,8,{"$nulls":22},2,0,0,0,0,0,{"$nulls":21},12,0,{"$nulls":23},0]
[10,"766-7","Montáž oken do stávajích dřevěných obložení ","ks",{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},2,{"$nulls":11},12,0,9,{"$nulls":22},2,0,0,0,0,0,{"$nulls":21},12,0,{"$nulls":23},0]
[11,"766-8","Osazení oken včetně zednického zapravení ","ks",{"v":12,"d":"12.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},2,{"$nulls":11},12,0,10,{"$nulls":22},2,0,0,0,0,0,{"$nulls":21},12,0,{"$nulls":23},0]
[17,"998766203R00","Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m ","t",0.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},2,{"$nulls":11},12,0,20,{"$nulls":22},2,0,0,0,0,0,{"$nulls":21},12,0,{"$nulls":23},0]
[null,"Celkem za","766 Konstrukce truhlářské",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},4,{"$nulls":37},0,0,0,0,0]